Распоряжение Администрации г. Сургута от 31 января 2017 г. N 120 
"Об утверждении положения о дежурной цифровой карте города Сургута"

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города", с целью упорядочения ведения информационных ресурсов, создаваемых в Администрации города:
1. Утвердить положение о дежурной цифровой карте города Сургута согласно приложению.
2. Муниципальному казённому учреждению "Управление информационных технологий и связи города Сургута" ввести муниципальную геоинформационную систему на основе Web-технологий в эксплуатацию с 16.02.2017 в соответствии с требованиями, указанными в положении о ведении дежурной цифровой карты города Сургута.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 28.07.2003 N 214 "Об утверждении Положения о ведении дежурной карты города";
- от 16.01.2003 N 03 "О вводе в эксплуатацию муниципальных геоинформационных ресурсов".
4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Жердева А.А.

Глава города	В.Н. Шувалов	

Приложение
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 31 января 2017 г. N 120

Положение 
о дежурной цифровой карте города Сургута (далее - положение)

1. Общие положения

1.1. Согласно концепции региональной информатизации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N 2769-р цифровая дежурная карта города Сургута представляет собой совокупность пространственных данных различных видов и масштабов, являющихся основой для муниципальной геоинформационной системы и предназначена для использования в муниципальной геоинформационной системе для обеспечения актуальной пространственной информации структурных подразделений Администрации города, для нужд городского хозяйства, мониторинга чрезвычайных ситуаций, а также при интеграции с иными информационными системами на основании унифицированной адресной или иной (кадастровые, реестровые номера) информации, а также предоставления данных для Территориальной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ТИС Югры) согласно подписанному Соглашению об информационном взаимодействии между муниципальным образованием город Сургут и Оператором системы, информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Сургута (ИСОГД).
1.2. Требования к дежурной цифровой карте разработаны на основании следующих нормативных документов:
- Закон Российской Федерации от 30.12.2015 N 431-ФЗ "О геодезии картографии и о пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 N 5485-I "О государственной тайне";
- Закон Российской Федерации от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации";
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N 2769-р "Об утверждении концепции региональной информатизации";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 N 1157-р "О концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 2378-р "Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года";
- ГОСТ 28441-99 "Картография цифровая. Термины и определения";
- ГОСТ Р51608-2000 "Карты цифровые топографические. Требования к качеству";
- ГОСТ Р 52438-2005 "Географические информационные системы. Термины и определения";
- ГОСТ Р 53339-2009 "Данные пространственные базовые";
- ГОСТ Р 52571-2006 "Географические информационные системы. Совместимость пространственных данных. Общие требования";
- ГКИНП-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ;
- Приказ Минэкономразвития от 24.12.2008 N 467 "Об утверждении требований к составу, структуре, порядку ведения и использования единой электронной картографической основы федерального, регионального и муниципального назначения";
- приказ Минэкономразвития от 17.03.2008 N 01 "Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию";
- приказ Минэкономразвития от 25.07.2014 N 456-дсп "О внесении изменений в приказ от 17.03.2008 N 01";
- Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2016 N 1/с.пр;
- Инструкция по определению и обеспечению секретности топографогеодезических, картографических, гравиметрических, аэросъемочных материалов и материалов космических съемок от 13.07.1990 N 13 с;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 N 61-оз "О государственных информационных системах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.10.2015 N 17-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О государственных информационных системах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";
ГАРАНТ:
По-видимому. в предыдущем абзаце имеется в виду Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 февраля 2015 г. N 17-оз

- постановление Мэра города от 28.07.2003 N 214 "Об утверждении Положения о ведении дежурной карты города";
- распоряжение Администрации города от 16.10.2012 N 3109 "О разработке регламентов";
- Соглашение об информационном взаимодействии между муниципальным образованием город Сургут и Оператором ТИС Югры от 30.12.2014;
- Регламент по актуализации базы данных муниципальной геоинформационной системы на основе Web-технологий. Базовый модуль. Картографический Web-сайт от 20.12.2015.
1.3 Термины и определения.
Термины и определения основаны на ГОСТ 28441-99 "Картография цифровая. Термины и определения", ГОСТ Р 52438-2005 "Географические информационные системы. Термины и определения", ГОСТ Р 52571-2006 "Географические информационные системы. Совместимость пространственных данных. Общие требования":
- План топографический - графическое изображение местности на бумаге или пластике, обычно в крупном масштабе, без учета кривизны земной поверхности;
- топографическая съемка - совокупность работ по созданию топографических карт или планов местности посредством измерений расстояний, высот, углов и тому подобное с помощью различных инструментов (наземная съемка), а также получение изображений земной поверхности с летательных аппаратов (аэросъемка, космическая съемка);
- цифровая модель местности -цифровая картографическая модель, содержащая данные об объектах местности и ее характеристиках;
Цифровые модели местности могут быть: растровые, векторные, гибридные.
- Метрическая информация -часть информации в составе объекта цифровой топографической карты, описывающая положение и плановые очертания объекта топографической карты;
- семантическая информация -часть информации в составе объекта цифровой топографической карты, описывающая сущность и свойства объекта топографической карты;
- точечный объект цифровой топографической карты - объект, местоположение которого описывается координатами одной точки;
- линейный объект цифровой топографической карты - объект, метрика которого описывает положение осевой линии объекта;
- площадной объект цифровой топографической карты - объект, метрика которого описывает положение границ объектов;
- цифровая карта - векторная или растровая карта, сформированная на машинном носителе с использованием программных и технических средств в принятой проекции, системе координат и высот, условных знаках, предназначенных для отображения, анализа и моделирования, а также решения информационных и расчетных задач по данным о местности и обстановке;
- объект цифровой карты -структурная единица цифровой карты, характеризующая конкретный объект карты или местности и его признаки;
- планшет топографического плана (далее - просто "планшет") -определенного размера фрагмент топографического плана;
- векторное изображение -изображение, состоящее из векторных объектов;
- векторная карта - векторное изображение, на котором векторные объекты, отображающие положение и форму реальных объектов на местности, представляются системой условных знаков;
- растровая карта - изображение карты в виде растрового изображения, полученного в результате операции сканирования (фотографирования) бумажной карты или реальной местности, либо путем растеризации векторной карты;
- векторизация - процесс обработки (ручной, автоматической или полуавтоматической) растрового изображения бумажной карты или фотографии местности, в результате которого различаемые на растре формы объектов описываются (формируются, аппроксимируются) целостными векторными объектами;
- твердая копия цифровой карты -копия цифровой карты на твердом носителе (бумаге или пластике), полученная с использованием плоттера или принтера;
- файловая копия цифровой карты -копия цифровой карты в виде файла или их совокупности на машинном носителе данных.

2. Состав дежурной цифровой карты города Сургута

Дежурная цифровая карта города Сургута состоит из опорной цифровой карты и тематических карт. Опорная цифровая карта города Сургута состоит из:
2.1. Векторной опорной цифровой карты, масштаба 1:2000.
Содержание векторной цифровой карты определено базовыми тематическими слоями:
- здания и сооружения;
- дороги;
- гидрография;
- растительность;
- площадные объекты;
- малые объекты;
- железные дороги;
- красные линии;
- подписи.
Цифровая карта создается в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры МСК-86 проекция план-схема, система высот Балтийская.
Цифровая карта ведется с помощью условных знаков на основании классификатор слоев, семантических характеристик опорной цифровой карты города Сургута, разработанного на основании ГОСТ Р 53339-2009 "Данные пространственные базовые" согласно приложению к настоящему положению.
2.2. Сводного плана пространственных данных (топографических материалов) масштаба 1:500 в векторном виде.
Сводный план исходных пространственных данных представляет собой городскую топографическую основу, разбитую на топографические планшеты масштаба 1:500 и тематический слой - разграфка на планшеты масштаба 1:500. Наименование топографического планшета соответствует наименованию элемента разграфки.
Сводный план исходных пространственных данных корректируется путем врезки в топографические планшеты сводного плана исходных пространственных данных полученных исходных пространственных данных (топографических материалов).
2.3. Семантической информации, которая используется в тематических слоях векторной опорной цифровой карты:
- тип объекта (согласно базовому классификатору картографической информации);
- адрес объекта;
- наименование объекта;
- капитальность (для зданий и сооружений);
- признак жилое/нежилое (для зданий и сооружений)
- этажность (для зданий и сооружений);
- тип покрытия (для дорог);
- год предоставления источника исходных пространственных данных;
- источник исходных пространственных данных;
- уникальный код объекта.
Для актуализации адресной информации используется информация из адресного плана города, представляющего собой геометрию зданий и улиц в виде осей сегментов и справочник улиц из базы данных адресного реестра, которые ведутся в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Сургута специалистами отдела ИСОГД департамента архитектуры и градостроительства (далее - ДАиГ). Источником иной информации, приведенной в пункте 2.3 настоящего положения являются исходные пространственные данные.
2.4. При создании, обновлении и использовании опорной цифровой карты соблюдаются требования отраслевых нормативных актов (Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития) и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстроя), принятых на основании Закона Российской Федерации от 21.07.1993 N 5485-I "О государственной тайне".
Согласно приказу Минэкономразвития от 17.03.2008 N 01 "Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию" и приказу Минэкономразвития от 25.07.2014 N 456-дсп "О внесении изменений в приказ от 17.03.2008 N 01". На основании приведенных выше документов из векторной карты M 1:2000 и топографической основы M 1:500 исключаются:
- военные и режимные объекты;
- склады горюче-смазочных материалов.
Названия заводов, фабрик и других промышленных объектов, включающих описание характеристики производства.
Согласно перечню сведений, подлежащих засекречиванию, Минстроя от 29.03.2016 N 1/с.пр. исключаются и не вносятся в семантику объектов наименование и характеристики объектов коммунального хозяйства (электрические подстанции свыше 10 кВ, источники теплоснабжения мощностью свыше 15 гКал/ч, очистные сооружения, водопроводные насосные станции, насосные станции по перекачиванию хозяйственных стоков, газораспределительные станции мощностью свыше 5 куб. м/ч), наименование и характеристики объектов, участвующих в мобилизационных мероприятиях.
2.5 Согласно пункту 4 подпункта з статьи 56 "Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности" Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ информация об опорной цифровой карте и сводном плане пространственных передается в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности города Сургута.

3. Состав карты-схемы города Сургута для открытой публикации

3.1. Для размещения на картографических ресурсах для публичного использования формируется карта-схема для открытой публикации М 1:5000. Карта-схема для открытой публикации выполняется М 1:5000 на базе опорной цифровой карты М 1:2000.
Согласно требованиям приказа Минэкономразвития от 17.03.2008 N 01 "Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию" и приказа Минэкономразвития от 25.07.2014 N 456-дсп "О внесении изменений в приказ от 17.03.2008 N 01" слои "здания и сооружения", "дороги" и "железные дороги" карты-схемы для открытой публикации разгружены. Из слоя "железные дороги" исключены железнодорожные мосты, тоннели, тупики, из слоя "дороги" исключены мосты, тоннели. Кроме того, в семантике объектов слоя "здания и сооружения" карты-схемы для открытой публикации отсутствует информация, указывающая на их промышленное назначение.
3.2. Содержание цифровой карты-схемы для открытой публикации определено следующими базовыми тематическими слоями:
- здания и сооружения;
- дороги;
- железные дороги;
- подписи улиц (вдоль условных осевых линий);
- подписи иных объектов;
- подложка.
3.3. Семантической информации, которая используется в тематических слоях карты-схемы для открытой публикации:
- тип объекта (согласно базовому классификатору картографической информации);
- адрес объекта;
- наименование объекта;
- этажность (для зданий и сооружений);
- уникальный код объекта.
Цифровая карта векторная M 1:2000 создается единым массивом на всю территорию муниципального образования города Сургута. Отображение содержания цифровой карты векторной соответствует действующим Условным знакам для топографических планов M 1:2000, М 1:500, утвержденным ГУГК СССР в 1989 году.
Объекты в картографических слоях должны быть идентифицированы согласно классификатору слоев и семантических характеристик опорной цифровой карты города Сургута, разработанному на основании ГОСТ Р 53339-2009 "Данные пространственные базовые", приведенному в приложении к настоящему положению.

4. Порядок обновления дежурной цифровой карты города Сургута

Обновление (актуализация) дежурной цифровой карты города Сургута производится согласно регламенту по актуализации базы данных муниципальной геоинформационной системы на основе Web-технологий (далее - регламент). Регламент разрабатывается в соответствии с типовым регламентом по актуализации баз данных геоинформационных систем, в соответствии с распоряжением Администрации города от 16.10.2012 N 3109 "О разработке регламентов".
Регламент согласовывается с ДАиГ. Изменения в регламент вносятся в установленном порядке и согласовываются с ДАиГ.
Ответственным учреждением за обновление дежурной цифровой карты города Сургута является муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" (далее - МКУ "УИТС г. Сургута").

5. Контроль качества дежурной цифровой карты города Сургута

5.1. Выходной контроль качества цифровой карты устанавливает основные принципы организации и исполнения контроля качества единой цифровой основы. В соответствии с ГКИНП-17-004-99 "Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ" проверяются такие показатели, как замкнутость полигонов, корректность многослойной структуры, соответствие взаимного расположения объектов в рамках слоя и так далее. Производится проверка качества передачи формы объектов цифровой карты. Форма объектов цифровой карты должна адекватно соответствовать форме исходного объекта на топографической основе. Ошибка положения контуров объектов на цифровой карте относительно исходного картографического материала не должна превышать 0.2 мм в масштабе карты.
5.2. Согласно инструкции по определению и обеспечению секретности топографогеодезических, картографических, гравиметрических, аэросъемочных материалов и материалов космических съемок от 13.07.1990 N 13с исключение местоположения, наименований и характеристик объектов оформляется актом, подписываемым специалистами учреждения, ответственного за обновление дежурной карты города Сургута.
5.3. Оценка полноты объектового состава производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р51608-2000 "Карты цифровые топографические. Требования к качеству". Полноту объектового состава оценивают выявлением избыточно введенных и пропущенных объектов. Проводится также проверка содержания и представления атрибутивной информации (полнота, организация, структура, формат) посредством визуального контроля.
5.4. Контроль качества дежурной цифровой карты осуществляется специалистами специального отдела и отдела картографии ответственного учреждения.

6. Создание тематических карт (слоев)

6.1. Для создания тематических карт (слоев) структурные подразделения Администрации города (далее - СП), муниципальные учреждения (далее - МУ) направляют заявку в МКУ "УИТС г. Сургута" с описанием перечня информации, которую необходимо включить в тематическую карты (слои).
6.2 МКУ "УИТС г. Сургута" разрабатывает регламент актуализации тематической карты (слоев) в соответствии с типовым регламентом по актуализации баз данных геоинформационных систем, разработанным в соответствии с распоряжением Администрации города от 16.10.2012 N 3109, согласовывает его с СП или МУ, подавшими заявку в установленном порядке (посредством направления официального письма в адрес ответственного учреждения) на создание тематических карт (слоев).

7. Предоставление данных в региональный фонд пространственных данных

Предоставление данных в региональный фонд пространственных данных осуществляется в рамках Соглашения об информационном взаимодействии между муниципальным образованием город Сургут и Оператором ТИС Югры посредством загрузки данных в базу данных системы.
Передача данных осуществляется путем передачи картографических метаданных, содержащих картографическую и семантическую информацию, которые соответствуют требованиям ГОСТ Р 52571-2006 "Географические информационные системы. Совместимость пространственных данных. Общие требования".

Приложение
к положению 
о дежурной карте города Сургута

Классификатор слоев, 
семантических характеристик опорной цифровой карты города Сургута (М 1:2000)

Классификатор объектов цифровых карт - нормативный документ, представляющий систематизированный свод наименований и кодовых обозначений объектов цифровых карт и их переменных признаков (характеристик), подлежащих включению в состав цифровых карт, классифицированных и кодированных в соответствии с принятой системой классификации и кодирования объектов цифровых карт.
Классификатор предназначен для создания топографического плана города в местной системе координат масштаба 1:2000 и использован для ведения дежурной карты города Сургута муниципального назначения в соответствии с приказом Минэкономразвития от 24.12.2008 N 467 "Об утверждении требований к составу, структуре, порядку ведения и использования единой электронной картографической основы федерального, регионального и муниципального назначения". По своему содержанию классификатор представляет собой систематизированный по иерархическому методу перечень кодовых обозначений элементов и объектов местности и плана, а также признаков, характеризующих свойства этих объектов. За основу классификатора принята классификация согласно ГОСТ Р 53339-2009 "Данные пространственные базовые", в качестве условных знаков используются "Условные знаки для топографических планов 1:5000 1:2000 1:1000 1:500" (утвержденные ГУГК в 1986 году).
Классификатор состоит из описания слоев, семантических характеристик и перечня объектов. Условные знаки классификатора передают форму, размеры, местоположение, а также некоторые качественные и количественные характеристики объектов местности. По характеру локализации объекты подразделяются на внемасштабные, линейные и площадные.
Внемасштабные-объекты, не выражающиеся в масштабе карты. Могут быть точечными (метрическое описание представлено координатой одной точки) и векторными (метрическое описание представлено координатами двух точек, определяющих ориентирование условного знака на местности).
Площадные-объекты, выражающиеся в масштабе карты, метрическое описание которых представлено последовательностью координат точек их замкнутых контуров.
Линейные-объекты, метрическое описание которых представлено последовательностью координат их точек.
Все объекты распределены по слоям по их принадлежности к элементам содержания объектов опорной цифровой карты согласно 2.1 положения о дежурной карте города Сургута:
Подробное описание слоев приведено в таблице 1.
Цифры в скобках после имени объекта обозначают уникальный ключ типа объекта.

Таблица 1

Распределение 
объектов по слоям по их принадлежности к элементам содержания объектов опорной цифровой карты

N
п/п	Наименование слоя	Название	Объекты	
1	Здания
и сооружения(1)	жилая застройка (101)	секционная застройка (10101)	
			индивидуальное жилье (10102)	
			временное жилье (10103)	
2	Здания
и сооружения(1)	административные учреждения (102)	Административное управление (Администрация города, администрация района, администрация поселений, налоговая инспекция, налоговая полиция и другое) (10201)	
			общественные организации (10202)	
			таможня (10203)	
			охрана общественного порядка (отдел управления Министерства внутренних дел, отделы полиции, пункты участковых, вневедомственная охрана, Управление
Федеральной миграционной службы) (10204)	
			фонды обязательного медицинского страхования, фонды
социального страхования,
страховые фирмы (10205)	
			пожарная охрана (10206)	
			банки, сберкассы, биржи,
фондовые компании (10207	
			прокуратура, суды, судебная
экспертиза, служба судебных приставов (10208)	
			природоохранные организации (10209)	
3	Здания
и сооружения(1)	учреждения
обслуживания (103)	жилищно-коммунальное услуги (10301)	
			гостиничное обслуживание
(гостиница, отель, кемпинг) (10302)	
3	Здания
и сооружения(1)	учреждения
обслуживания (103)	офисы производственных,
коммерческих и туристических фирм (10303)	
			предприятие общественного
питания (ресторан, столовая, кафе) (10304)	
			бытовое обслуживание (ателье пошивочное, ателье ремонта, пункт проката, прачечная,
химчистка) (10305)	
			платежные терминалы,
касса предварительной продажи билетов (10306)	
			фотоцентры, фото на документы (10307)	
			диспетчерские службы (10308)	
			бани, сауны (10309)	
			молочные кухни (10310)	
			ЗАГС, дворцы бракосочетания (10311)	
			парикмахерские (10312)	
			нотариальные конторы,
адвокатские конторы,
юридические консультации (10313)	
			ломбарды (10314)	
			ветеринарные центры (кроме
сельскохозяйственных, ветеринарных станций) (10315)	
			туалеты (10316)	
			аварийные, экстренные службы (пожарная охрана, скорая
медицинская помощь, служба спасения, эвакуация автомобилей и другое) (10317)	
4	Здания
и сооружения(1)	объекты торговли (104)	магазины (10401)	
			торговые павильоны, киоски (10402)	
			склады-магазины (10401)	
			рынки открытые (10404)	
			торговые базы (10405)	
5	Здания
и сооружения(1)	образование (105)	детские дошкольные учреждения (10501)	
			средние общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи) (10502)	
			художественные школы (10503)	
5	Здания
и сооружения(1)	образование (105)	музыкальные школы (10504)	
			специальные школы (10505)	
			школы-интернаты (10506)	
			средние специальные учебные
заведения (10507)	
			высшие учебные заведения (10508)	
			институт повышения
квалификации (10509)	
			курсы и учебные центры профессионального обучения (10510)	
6	Здания
и сооружения(1)	культура
и искусство (106)	музеи (10601)	
			архивы, библиотеки (10602)	
			Выставочный зал (комплекс) (10603)	
			теле-, радиостудии (10604)	
			издательский центры, редакции, типографии (10605)	
			издательский центры, редакции, типографии (10605)	
			кинотеатры (10606)	
			центр социально-культурного назначения (10607)	
			театры, дома культуры,
филармония (10608)	
			дома творчества юных,
молодежно-подростковые клубы (10609)	
6	Здания
и сооружения(1)	культура
и искусство (106)	клубы (10610)	
			культурно-досуговые центры (10611)	
7	Здания
и сооружения(1)	спорт (107)	спортивные комплексы,
стадионы (10701)	
			бассейны (10702)	
			детские лагеря отдыха (10703)	
			туристические базы (10704)	
8	Здания
и сооружения(1)	учреждения
отдыха, туризма, санаторно-курортного обслуживания (108)	базы, дома отдыха, пансионат (10801)	
			санатории (10802)	
			детские лагеря отдыха (10803)	
			туристические базы (10804)	
			аттракционы (10805)	
			развлекательные центры (10806)	
9	Здания
и сооружения(1)	здравоохранение (109)	поликлиники (10901)	
			больницы (10902)	
			диспансеры, реабилитационные центры (10903)	
			станции переливания крови (10904)	
			станция скорой медицинской
помощи (10905)	
			поликлиники (10901)	
			СЭС (10906)	
			судебно-медицинская экспертиза, лаборатории (10907)	
			родильные дома (10908)	
			аптеки (10909)	
			оптики (10910)	
10	Здания
и сооружения(1)	соцобеспечение (110)	дома-интернаты для престарелых (11001)	
			дома-интернаты для детей (11002)	
			дома-интернаты для инвалидов (11003)	
			отделы социального обеспечения (11004)	
			общества людей с ограниченными возможностями (11005)	
11	Здания
и сооружения(1)	территории
военных объектов и прочие
режимные
территории
(111)	военкоматы (11101)	
			военные училища (11102)	
			воинские части (11103)	
			тюрьмы (11104)	
			исправительно-трудовые
учреждения (11105)	
12	Здания
и сооружения(1)	проектные
научно-исследовательские
институты (112)	проектные научно-исследовательские институты (11201)	
13	Здания
и сооружения(1)	связь (113)	офисные АТС (11301)	
			узел связи, телеграф (11302)	
			передающие и принимающие станции (11303)	
14	Здания
и сооружения(1)	транспорт (114)	автовокзалы (11401)	
			железнодорожные вокзалы,
станции, разъезды (11402)	
			аэропорт (11403)	
			речной порт, речной вокзал (11404)	
14	Здания
и сооружения(1)	транспорт (114)	парки и таксопарки (11405)	
			остановочный павильон (11406)	
			АЗС (11407)	
			СТО, мастерские авто ремонта (11408)	
			автомойка (11409)	
			автосалон (11411)	
15	Здания
и сооружения(1)	с/х производство (115)	животноводческие комплексы (11501)	
			птицефабрики (11502)	
			рыболовецкие предприятия (11503)	
			теплицы, оранжереи (11504)	
			агрохимлаборатория, контора сельхоз станции (11505)	
16	Здания
и сооружения(1)	промышленные здания
и сооружения
(116)	здания промышленного
назначения (11601)	
			трансформаторная подстанция (11602)	
			трансформатор на столбах
(постаментах) (11603)	
			электроподстанция (11604)	
			котельная (11605)	
			ГРС, ГРП (11606)	
			тепловые распределительные пункты (ЦТП) (11607)	
			водопроводные станции
перекачки, подогревающие,
водонапорные башни (11608)	
			канализационные насосные
станции (КНС) (11609)	
			пожарный водоем, пожарная
емкость, резервуар (11610)	
			склад (емкость) ГСМ (11611)	
			скважина (11612)	
			емкость (11613)	
			КПП (11614)	
			труба (дымовая) (11615)	
			склад открытого хранения (11616)	
17	Здания
и сооружения(1)	религиозно-
культовые объекты (117)	религиозно-культовые
учреждения (11701)	
			кладбища (11703)	
18	Здания
и сооружения(1)	прочая застройка (118)	строения общественного
назначения (11801)	
18	Здания
и сооружения(1)	прочая застройка (118)	строения нежилые (11802)	
			строящиеся здания, фундамент (11803)	
			гаражи индивидуальные (11804)	
			гаражи кооперативные (11805)	
			убежища (11806)	
			овощехранилища (11807)	
			навесы и перекрытия между
зданиями (11808)	
			гаражи ведомственные (11809)	
			автостоянка подземная (11810)	
			дачные строения (11811)	
19	Автодороги(2)	автодороги (201)	автодорога с покрытием (20101)	
			проезжая часть улиц (20102)	
			проезжая часть улиц (20103)	
			остановочный карман (20104)	
			развязка дорог (20105)	
20	Автодороги(2)	сооружения
при автодорогах (202)	мост автомобильный (20201)	
			мост пешеходный (20202)	
21	Гидрография (3)	гидрография
(301)	река (30101)	
			протока (30102)	
			ручей (30103)	
			озеро (30104)	
			пруд (30105)	
			русло пересыхающее (30106)	
22	Гидрография (3)	гидротехнические сооружения
(302)	водохранилище (30201)	
			отстойник (30203)	
			канава (30204)	
			дюкер (30205)	
23	Площадные объекты (4)	площадки (401)	площадка с покрытием (40101)	
			автостоянки (40102)	
			спортплощадки (40103)	
			детская площадка (40104)	
24	Площадные объекты (4)	свалки (402)	полигоны твердых бытовых
отходов (40201)	
			свалка мусора (40202)	
			свалка металлолома (40203)	
25	Площадные объекты (4)	проезды, тротуары, мосты (403)	проезд (40301)	
			тротуар (40302)	
			въезд (40303)	
			лестница (ступени), пандус (40304)	
			мост пешеходный (40305)	
26	Площадные объекты (4)	прочие покрытия (404)	гидронамыв (40401)	
			дачный участок (40402)	
			квартал в дачном кооперативе (40403)	
27	Площадные объекты (4)	рельеф (405)	насыпь, откос (40501)	
			выемка, овраг (40502)	
			песок, грунт, щебень, торф (40503)	
			навал грунта (40504)	
			изрыто, рельеф нарушен (40505)	
			обрыв (40506)	
28	Железные
дороги (5)	железные
дороги (501)	Ж/Д магистрали (50101)	
			Ж/Д тупики (50102)	
29	Железные
дороги (5)	Ж/Д сооружения (502)	Ж/Д мост (50202)	
30

	Растительность (6)

	растительность (601)

	газон (60101)	
			лесопосадки (60102)	
			леса естественные высоко-
ствольные, узкая полоса леса (60103)	
			поросль (60104)	
			угнетенный лес (60105)	
			болото (60106)	
			вырубка (60107)	
			травяная растительность (60109)	
			высокоствольный лес по болоту (60111)	
			редколесье (60112)	
			гарь, сухостой (60113)	
			заболоченные луга (60114)	
31	Малые объекты (7)	малые объекты (701)	крыльцо (70101)	
			вход (70102)	
			отмостки зданий (70104)	
			приямок (70105)	
			вентиляторы вне зданий (70106)	
			павильоны, беседки, веранды (70107)	
			эстакада (70108)	
			объекты наружной рекламы
(рекламные щиты, тумбы
афишные) (70109)	
			доски почета и мемориальные, стенды показателей и наглядной агитации, бет. Стела (70110)	
31	Малые объекты (7)	малые объекты (701)	парапет (низкие сплошные стены) (70111)	
			ямы выгребные (70112)	
			камера (70113)	
			бордюр (70114)	
			ограда железобетонная (70115)	
			ограда металлическая на фундаменте (70116)	
			короб (70117)	

Примечание: информация об объектах хранится в виде набора семантических характеристик. Описание каждой характеристики содержит: Наименование слоя к которому применяется семантические характеристики, список допустимых значений. Полный список семантических характеристик приведен в таблице 2.

Таблица 2

Описание семантических характеристик

N
п/п	Наименование слоя	Семантика	Характеристика	
1	Здания
и сооружения	К	строения огнестойкое	
		КН	строения нежилые огнестойкие	
		КЖ	строения жилые огнестойкие	
		Ж	строения жилые неогнестойкие	
		Н	строения нежилые неогнестойкие	
		СМЖ	строения жилые смешанные	
		СМН	строения нежилые смешанные	
2	Автодороги	А	асфальт, асфальтобетон	
		Ц	цементобетон	
		Щ	щебень	
		грунт	грунт	
		песок	песок	
3	Площадные объекты	Бр	брусчатка	
		гранит	гранит	
		иск. газон	искусственный газон	
		Д	дерево	
		плитка	плитка	
		ж/б плиты	железобетонные плиты	
		торф	торф	
		Г	гравий	
		М	металлический	
		бет.	бетон	
		грунт	грунт	
		Щ	щебень	
		Ц	цементобетон	
		А	асфальт, асфальтобетон	
		песок	песок	
4	Малые
объекты	Ц	цементобетон	
		Бр	брусчатка	
		А	асфальт, асфальтобетон	
		М	металлический	
		ж/б	железобетонные	
		К	строения огнестойкое	
		Н	строения нежилые неогнестойкие	
		КН	строения нежилые огнестойкие	
		МН	строения металлические нежилые	
		ДН	строения деревянные нежилые	
		мрамор	мрамор	
5	Гидрография	Ц	цементобетон	
		М	металлический	
		бет.	бетон	
		мет.	металлический	
6	Растительность	акация	акация	
		береза	береза	
		ель	ель	
		ива	ива	
		кедр	кедр	
		клен	клен	
		липа	липа	
		малина	малина	
		ольха	ольха	
		осина	осина	
		ранет	ранет	
		рябина	рябина	
		сосна	сосна	
		тальни	тальни	
		тополь	тополь	
		черемуха	черемуха	
		шиповник	шиповник